**Eingebauter, strahlwassergeschützter Hygrostat** zur feuchteabhängigen Lüftersteuerung, in FRESH ECO-Schalldämmfassade integriert. Schnellstes Ansprechverhalten durch Direktkontakt des Fühlers mit der Raumluft.

Technische Daten

Spannung: 230 V~, 50 Hz

Umgebungstemp.: 0 bis +60°C

Schutzart: IPX5

Regelbereich: 30-100% rel. F.

Messgenauigkeit: ± 3% rel. F.

Abmessungen: 59 x 47 x 33 mm

Fabrikat: **ANSON - WERNIG**

Type: **HGEECO**

Einheit: Stk.